|  |  |
| --- | --- |
|  | **Check-list**  **Liberação Final – Adaptação de DIF** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Veiculo:** | | **Nº Cert. de Entrega:** | | |
| **Chassi Nº:** | | **Nº Série:** | | |
|  | | | | |
| **Obs:** Nos Campos 1ª e 2ª Inspeção. Indicar “A” se Aprovado ou “R” se reprovado | | | | |
|  | | | | |
| Lista de Verificação | | | **1ª Insp.** | **2ª Insp.** |
| **1.0 Estrutura** | | | | |
| 1.1 | Reforços do chassi | |  |  |
|  | Verificação de soldas nas uniões | |  |  |
|  | Verificação do alinhamento e esquadro nas emendas | |  |  |
| 1.2 | Travessas | |  |  |
|  | Verificação de soldas nas uniões | |  |  |
|  | Verificação do alinhamento e esquadro nas emendas | |  |  |
| 1.3 | Dispositivo de Fixação do Contêiner - DIF | |  |  |
|  | Verificação da Solda | |  |  |
|  | Verificar dimensões | |  |  |
| 1.4 | **Pintura** | |  |  |
|  | Verificação nas partes internas | |  |  |
|  | Verificação nas partes externas | |  |  |
| **2.0 – Funcionamento Geral do Veículo** | | | | |
| 2.1 | Rodas | |  |  |
|  | Verificar aperto das porcas de roda | |  |  |
| 2.2 | Verificar aperto das porcas da tampa do cubo | |  |  |
| 2.3 | Freios | |  |  |
|  | Verificar regulagem da catraca. | |  |  |
|  | Verificar aperto dos parafusos de fixação | |  |  |
|  | Verificar fixação do eixo “S” (Anel DAE) | |  |  |
|  | Verificar Fixação da Cuíca e instalação do ar | |  |  |
| 2.4 | Braços tensores | |  |  |
|  | Conferir alinhamento dos eixos | |  |  |
|  | Verificar montagem | |  |  |
|  | Conferir aperto dos parafusos da luva e do mancal | |  |  |
|  | Conferir aperto da porca castelo e contra-pino do pino tensor | |  |  |
| 2.5 | Pino Rei | |  |  |
|  | Verificar torque dos parafusos de fixação | |  |  |
|  | Verificar solda | |  |  |
| 2.6 | Lubrificação | |  |  |
|  | Verificar graxa do pino balancim | |  |  |
|  | Verificar depósito de graxa da exfrega | |  |  |
|  | Verificar graxa das catracas e Varão do “S” | |  |  |